ООО «ЭнергоLED» выпускает Уличные светодиодные светильнике, предназначенные для освещения: - пешеходных тротуаров и дорог, парков и скверов; парковок и АЗС.

Корпус: алюминиевый профиль, защищенный от атмосферных воздействий анодным покрытием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Фото** | **Технические характеристики** | **Цена, руб.** |
| **У-ЭL-30**  | **C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\светильник уличный.jpg** | Габаритные размеры, мм 400х75х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 1,3Потребляемая мощность, Вт 30 Световой поток, лм 3600, 72 светодиода Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **1350** |
| **У-ЭL-40** | **C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\светильник уличный.jpg** | Габаритные размеры, мм 400х75х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 1,3Потребляемая мощность, Вт 40Световой поток, лм 3700, 72 светодиодаСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **1400** |
| **У-ЭL-50** | C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\светильник уличный.jpg | Габаритные размеры, мм 500х75х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 1,5Потребляемая мощность, Вт 50 Световой поток, лм 4700, 90 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К90 светодиодов | **1450** |
| **У-ЭL-60** | **C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\светильник уличный.jpg** | Габаритные размеры, мм 600х75х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 1,8Потребляемая мощность, Вт 60 Световой поток, лм 6000122 светодиодаСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **1750** |
| **У-ЭL-70** | **C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\светильник уличный.jpg** | Габаритные размеры, мм 600х75х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 1,8Потребляемая мощность, Вт 70Световой поток, лм 6300122 светодиодаСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **1800** |
| **У-ЭL-70-2C****2 секции** | C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\двойной.jpg | Габаритные размеры, мм 500х150х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 2,9 Потребляемая мощность 70 ВтРесурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 8500, 180 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цветовая температура, от 3000 до 6000К | **2500** |
| **У-ЭL-80** | **C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\светильник уличный.jpg** | Габаритные размеры, мм 800х75х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 2,4Потребляемая мощность, Вт 80 Световой поток, лм 8000Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К162 светодиода | **1950** |
| **У-ЭL-80-2C****2 секции** | C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\двойной.jpg | Габаритные размеры, мм 500х150х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 2,9 Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц176-264 / 50Потребляемая мощность 80 ВтРесурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 9000, 180 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цветовая температура, от 3000 до 6000К | **2550** |
| **У-ЭL-90** | **C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\светильник уличный.jpg** | Габаритные размеры, мм 800х75х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 2,4Потребляемая мощность, Вт 90 Световой поток, лм 8100, 162 светодиодаСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **2000** |
| **У-ЭL-90-2C****2 секции** | **C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\двойной.jpg** | Габаритные размеры, мм 500х150х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 2,9 Потребляемая мощность 90 Вт, Ресурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 9200, 180 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цветовая температура, от 3000 до 6000К | **2570** |
| **У-ЭL-100-2C****2 секции** | **C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\двойной.jpg** | Габаритные размеры, мм 500х150х130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 2,9 Потребляемая мощность 100 Вт, 180 светодиодовРесурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 9500Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цветовая температура, от 3000 до 6000К | **2600** |
| **У-ЭL-100** | C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\светильник уличный.jpg | Габаритные размеры, мм 1000x75x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 3,0Потребляемая мощность, Вт 100Световой поток, лм 9500, 180 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **2400** |
| **У-ЭL-120-3C****3 секции** | C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\ЭнергоLED -200.jpg | Габаритные размеры, мм 500x230x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 4,5Потребляемая мощность, 120 ВтСветовой поток, лм 13000, 270 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **3900** |
| **У-ЭL-150-3C****3 секции** | C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\ЭнергоLED -200.jpg | Габаритные размеры, мм 500x230x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 4,5Потребляемая мощность, 150 ВтСветовой поток, лм 13500, 270 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **3950** |
| **У-ЭL-160-2C****2 секции** |  | Габаритные размеры, мм 1000x150x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 6,0Потребляемая мощность, Вт 160Ресурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 17300, 360 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **4300** |
| **У-ЭL-180-2C****2 секции** |  | Габаритные размеры, мм 1000x150x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 6,0Потребляемая мощность, Вт 180Ресурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 17600, 360 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **4400** |
| **У-ЭL-200-2C****2 секции** |  | Габаритные размеры, мм 1000x150x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 6,0Потребляемая мощность, Вт 200Ресурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 18000, 360 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **4450** |
| **У-ЭL-220-2C****2 секции** |  | Габаритные размеры, мм 1000x150x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 6,0Потребляемая мощность, Вт 220Ресурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 18300, 360 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **4550** |
| **У-ЭL-250-3C****3 секции** | C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\ЭнергоLED -200.jpg | Габаритные размеры, мм 1000x230x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 9,0Потребляемая мощность, Вт 250Ресурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 26000, 540 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **6600** |
| **У-ЭL-300-3C****3 секции** | C:\Users\Михаил\Desktop\Разное\ЭнергоLED -200.jpg | Габаритные размеры, мм 1000x230x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 9,0Потребляемая мощность, Вт 300Ресурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 27000, 540 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **6800** |
| **У-ЭL-400-4С****4 секции** | \\Computer-6f6f79\сканер\Светильник\Фото\Уличный\Уличные\street-65-3-600x600.jpg | Габаритные размеры, мм 1000x310x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 11,5Потребляемая мощность, Вт 400Ресурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 36000, 720 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **8800** |
| **У-ЭL-500-5C****5 cекций** | \\Computer-6f6f79\сканер\Светильник\Фото\Уличный\Уличные\street-65-3-600x600.jpg | Габаритные размеры, мм 1000x390x130Диапазон рабочих температур -45 до +50Масса нетто, кг 14,5Потребляемая мощность, Вт 500Ресурс работы светильника, ч100000Световой поток, лм 45000, 900 светодиодовСтепень защиты от воздействия окружающей среды, IP65Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | **11200** |

С уважением,

Гусева Марина

8-4922-47-93-50

89040359674

mg1508el@mail.ru