**Профессиональный силовой удлинитель**

**«СОНАР -15м-КВВ-3\*1.5мм кв-SCHUKO-1\*16A черно-серый с индикатором IP54**

**Область применения**

Удлинители этой серии сконструированы с расчетом на высокие механические (в том числе ударные) нагрузки в ходе постоянной эксплуатации:

* при строительно-монтажных

работах (СМР);

* на производстве;
* в авторемонтной мастерской
* в быту под открытом небом;
* в промышленности:
* на стройке;
* мастерских;
* подсобных хозяйствах

**Конструкция удлинителя:**

Удлинитель-шнур представляет собой мерный отрезок (15 метров) кабеля КВВ 3х1,5мм. Кабель (с заземлением) надежно фиксируется стопорной гайкой, резиновая муфта защищает от пыли и влаги. На розетке имеется индикация наличия напряжения сети. Длина удлинителей варьируются от 15 метров до 50 метров с шагом 5 метров, свыше 50 метров, изготавливаются на заказ.



**Описание кабеля КВВ 3х1,5:** Кабель КВВ  подводный для подключение погружных электронасосов, водопогружных электродвигателей длительно работающих в воде под давлением до 7,09 МПа (70 кгс/см2)

Изоляция и оболочка кабеля выполнены из специальных резино-технических материалов на основе этилен-пропиленового каучука, разрешенных для применения в питьевой воде . Сечение круглое, цвет синий. Конструкция кабеля КВВ: Токопроводящая жила - медная; Изоляция - ПВХ пластикат; Оболочка - ПВХ пластикат Нормативно-техническая документация - ТУ 16.К13-035-2004.

**Условия эксплуатации КВВ 3х1,5:**

Климатическое исполнение- В категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69 Рабочая температура- От –40°С до + 70° Срок службы кабеля - не менее 6 лет.

**Удлинители комплектуется:**



Вилка с мультизаземлением, водо- и пылезащищенная, IP54 16A 2P+E 250V черно-серый Розетка с мультизаземлением, водо- и пылезащищенная, IP54 16A 2P+E 250V черно-серый

**Гарантийный срок удлинителя:**

Гарантийный срок эксплуатации изделия, составляет 36 месяцев с момента поставки изделия покупателю.

**Требование безопасности:**

* запрещается подключать нагрузку большей мощности,
* запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить изменения
* запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями

**Условия эксплуатации:**

* изделие может быть установлено на улице под открытым небом, переносит дождь, снег,

оледенение.

* срок эксплуатации изделия составляет 10 лет.
* соответствует требованиям нормативных документов безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования»

**Комплектность:**

Изделие «СОНАР» -1 шт.

Паспорт изделия -1 шт Упаковка -1 шт

Гарантийный талон -1 шт.

**Безопасность в любых условиях!**

**Производство РФ Санкт-Петербург.ООО «СОНАР», Ленинский пр, д.115, оф.158-159 тел. 812.646-62-33**

Сайт http: //**emas-spb.ru/silovye-udliniteli**/ Электронная почта: [**sonar-profi@yandex.ru**](mailto:sonar-profi@yandex.ru)