|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VARIABOX - L | | |
| http://www.bals.com/files/images/de/product/large/89070.jpg | |  |  | | --- | --- | | **Код товара:** | **89070** |  |  |  | | --- | --- | | Формат: | Настенный распределительный бокс | | материал: | пластик | | защита: | IP44 | | цвет: | Нижняя часть черная, верхняя часть серая RAL 7035 | | размеры: | 390 х 230 х 145 мм (В х Ш х Г) |  |  |  | | --- | --- | | **корпус:** | | | ударопрочный пластиковый корпус , полиэфирный термопласт (PBT),  для наружной и внутренней установкой , открывающаяся крышка на шарнирах, закрывающиеся винты , расположенных под прозрачным окном с механизмом ОТС (в одно касание ) | | | **Компоненты:** | | | 3 х | Розетки с заземлением 16А 230В IP44 6h | | 1 х | наклонная CEE розетка 16А 400В 5P 6h IP 44 | | 1 х | наклонная CEE розетка 32А 400В 5P 6h IP 44 | | **Защита :** | | | 3 х | C Automat 16А 1р | | 1 х | C Automat 16A 3p | | 1 х | C Automat 32A 3p | | **Запись доступа / кабель:** | | | 1 х | M12, 1 х М20 выше предварительно перфорированная | | 2 х | M40 предварительно пробил выше | | 1 х | M12, 1 х М20 снизу предварительно перфорированная | | 2 х | M40 предварительно перфорированная вниз | | на клеммной колодке метр 5 х 25 мм² / Тип: C (для шлифовальной линии подходит)  разъем CEE с безвинтовыми, необслуживаемые Quick-Connect технологии подключения  Дополнительно: Верхняя часть корпуса желтые, красные, синие и серебряные цвета по запросу | | |  |

