|  |
| --- |
| VARIABOX - L |
| http://www.bals.com/files/images/de/product/large/89070.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| **Код товара:** | **89070** |

|  |  |
| --- | --- |
| Формат: | Настенный распределительный бокс |
| материал: | пластик |
| защита: | IP44 |
| цвет: | Нижняя часть черная, верхняя часть серая RAL 7035 |
| размеры: | 390 х 230 х 145 мм (В х Ш х Г) |

|  |
| --- |
| **корпус:** |
| ударопрочный пластиковый корпус , полиэфирный термопласт (PBT), для наружной и внутренней установкой , открывающаяся крышка на шарнирах, закрывающиеся винты , расположенных под прозрачным окном с механизмом ОТС (в одно касание ) |
| **Компоненты:** |
| 3 х | Розетки с заземлением 16А 230В IP44 6h |
| 1 х | наклонная CEE розетка 16А 400В 5P 6h IP 44 |
| 1 х | наклонная CEE розетка 32А 400В 5P 6h IP 44 |
| **Защита :** |
| 3 х | C Automat 16А 1р |
| 1 х | C Automat 16A 3p |
| 1 х | C Automat 32A 3p |
| **Запись доступа / кабель:** |
| 1 х | M12, 1 х М20 выше предварительно перфорированная |
| 2 х | M40 предварительно пробил выше |
| 1 х | M12, 1 х М20 снизу предварительно перфорированная |
| 2 х | M40 предварительно перфорированная вниз |
|  на клеммной колодке метр 5 х 25 мм² / Тип: C (для шлифовальной линии подходит)разъем CEE с безвинтовыми, необслуживаемые Quick-Connect технологии подключенияДополнительно: Верхняя часть корпуса желтые, красные, синие и серебряные цвета по запросу |

 |  |

